월계구민체육센터 수영장 수질검사 내역

명칭	검사 항목					최종 결과	비고 (채수일자)
	pH 수소이온농도	CL 유리잔류염소	탁도	과망간산칼륨 소비량	대장균군
	5.8~8.6	0.4~1.0mg/L (오존 전처리: 0.2mg/L이상)	1.5NTU 이하	12mg/L 이하	/10ml*5tube2이하
월계구민 체육센터	8.2	0.56	0.25	0.5	0	적합	1월25일
	6.9	0.93	0.26	0.7	0	적합	2월21일
	7.4	0.89	0.17	1.0	0	적합	3월26일
	7.6	0.77	0.16	0.7	0	적합	4월24일
	7.8	0.84	0.27	1.0	0	적합	5월28일
	7.8	0.75	0.22	0.6	0	적합	7월2일
	7.8	0.94	0.30	0.4	0	적합	7월9일
	7.7	0.66	0.32	0.9	0	적합	7월16일
	7.9	0.82	0.21	4.2	1	적합	7월23일

※ 2024년 채수일자 기준